* **AGILITY CARRY 50 (E5)**

|  |  |
| --- | --- |
| Motor Euro 5 | monocilíndrico 4 tiempos |
| CO (mg/km) | 199 (límite E5: 1.000) |
| HC (mg/km) | 61 (límite E5: 100) |
| NOx (mg/km) | 52 (límite E5: 60) |
| CO2 (g/km) | 47 |
| Refrigeración | ventilación forzada |
| Diámetro por carrera (mm) | 39 X 41,4 |
| Cilindrada (cc) | 50 |
| Potencia máxima (CV) | 3,22 a 7.000 r.p.m. (2,4 kW) |
| Par motor máximo (Nm) | 3,4 a 6.000 r.p.m. |
| Relación de compresión (Nm/r.p.m.) | 10,5:1 |
| Distribución | 2 válvulas |
| Encendido | electrónico gestionado por ECU |
| Alimentación | inyección electrónica |
| Consumo (l/100 km) | 2 |
| Arranque | eléctrico |
| Lubricación | cárter húmedo y bomba |
| Embrague | centrifugo automático |
| Transmisión primaria | variador continuo |
| Transmisión secundaria | reductora en dos etapas |
| Escape | catalizador de 3 vías |
| Suspensión delantera (mm Ø) | horquilla telescópica hidráulica |
| Recorrido suspensión delantera (mm) | 85 |
| Suspensión trasera | amortiguador hidráulico con precarga ajustable en 5 posiciones |
| Recorrido suspensión trasera (mm) | 82 |
| Freno delantero (mm Ø): | disco 180 |
| Freno trasero (mm Ø) | tambor 110 |
| Neumático delantero | 120 / 70-12” |
| Neumático trasero | 130 / 70-12” |
| Longitud máxima (mm) | 1.950 |
| Anchura máxima (mm) | 685 |
| Altura máxima (mm) | 1.145 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.315 |
| Altura del asiento (mm) | 810 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 1.955 / 1.885 |
| Peso (kg) | 105 |
| Depósito de gasolina (l) | 5,5 +- 0,5 |
| Iluminación | óptica halógena HS1 – 35/35 W |
| Cuadro de instrumentos | velocímetro, cuentakilómetros, nivel de gasolina, testigos de intermitencia, luz de carretera y CELP de comprobación de inyección. |
| Parrilla trasera (kg) | 20 |
| Parrilla delantera (kg) | 5 |
| Colores | negro y blanco |