* **X-TOWN CT 300 (E5)**

|  |  |
| --- | --- |
| Motor Euro 5 | monocilíndrico 4 tiempos |
| Refrigeración | liquida |
| Diámetro por carrera (mm) | 72,7 x 66,4 |
| Cilindrada (cc) | 276 |
| Potencia máxima (CV) | 22,8 a 7.500 r.p.m. (16,8 kW) |
| Par motor máximo (Nm) | 24 a 6.500 r.p.m. |
| Relación de compresión (Nm/r.p.m.) | 10,6:1 |
| Distribución | 2 válvulas |
| Encendido | electrónico gestionado por ECU |
| Alimentación | inyección electrónica |
| Consumo (l/100 km) | 2.7 |
| Arranque | eléctrico |
| Lubricación | cárter húmedo y bomba |
| Embrague | centrifugo automático |
| Transmisión primaria | variador continuo |
| Transmisión secundaria | reductora en dos etapas |
| Escape | catalizador de 3 vías |
| Suspensión delantera (mm Ø) | horquilla telescópica hidráulica de 37 |
| Recorrido suspensión delantera (mm) | 110 |
| Suspensión trasera | doble amortiguador hidráulico con precarga ajustable en 5 posiciones |
| Recorrido suspensión trasera (mm) | 100 |
| Freno delantero ABS (mm Ø): | disco 240 |
| Freno trasero ABS (mm Ø) | disco 240 |
| Neumático delantero | 120 / 70 - 13” |
| Neumático trasero | 150 / 70 -13” |
| Longitud máxima (mm) | 2.200 |
| Anchura máxima (mm) | 810 |
| Altura máxima (mm) | 1.320 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.500 |
| Altura del asiento (mm) | 790 |
| Peso (kg) | 198 |
| Depósito de gasolina (l) | 10,5 |
| Iluminación Full LED | doble óptica delantera y luz de posición Guía luminosa, un solo piloto trasero con Guía luminosa |
| Cuadro de instrumentos | velocímetro, cuentakilómetros, cuentarrevoluciones, testigos de inyección, ABS, presión de aceite, mantenimiento periódico, luz de carretera y reserva de gasolina, temperatura de motor, voltímetro, nivel de gasolina, temperatura ambiente, reloj horario e indicador de nivel de batería |
| Colores | azul satinado, negro brillo y grafito |